DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

SPRZEDAJĄCY: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach 
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice  tel. 91 384 20 56  	
e-mail: z_d_p@gryfice.ibip.pl 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: 

„Sprzedaż drzew na pniu  w ilości 80 szt. rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP Gryfice, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

TRYB POSTĘPOWANIA: „Sprzedaż drzew” w trybie przetargu pisemnego ofertowego 

SPIS TREŚCI:

1.	 Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży Drewna
2.	 Oferta przetargowa – zał. Nr 1
3.	Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu– zał. Nr 2
4.	Wykaz personelu– zał. Nr 3
5.	Projekt umowy– zał. Nr 4
6.	Specyfikacja techniczna usunięcia drzew– zał. Nr 5
7.	Wykaz drzew– zał. Nr 6
8.	Określenie def. drewna wielkowymiarowego – zał. 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży Drewna

SPRZEDAJĄCY: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach 
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice  tel. 91 384 20 56  	
e-mail: z_d_p@gryfice.ibip.pl 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: 

„Sprzedaż drzew na pniu  w ilości 80 szt. rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP Gryfice, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

TRYB POSTĘPOWANIA: „Sprzedaż drzew” w trybie przetargu pisemnego ofertowego 

	
Cena wywoławcza za całość przedmiotu sprzedaży: 6. 111  zł brutto.
		
Cena wywoławcza za poszczególne zadania:
Zadanie Nr 1 gm. Trzebiatów      –           860 zł 
Zadanie Nr 2 gm. Brojce              –       1. 576 zł
Zadanie Nr 3 gm. Gryfice            –       2.730  zł
Zadanie Nr 4 gm. Płoty                 –           660 zł 
Zadanie Nr 5 gm. Rewal               –           285 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przy czym za datę ważności uważa się datę wpływu wadium na konto ZDP Gryfice do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 1000 z zastrzeżeniem, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Informujemy również, wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte,  zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium należy wpłacać w taki sposób aby wpłynęło do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 1000 na konto BANK BGZ BNP PARIBAS S.A Oddz. Gryfice  15 2030 0045 1110 0000 0054 0610  z  podaniem w tytule wpłaty, nazwy przetargu.	

I. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drewna (SIWSD). Oferent przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się
z charakterystyką i zakresem prac. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Sprzedającemu przed  terminem otwarcia ofert.
2. Oferta   powinna   być   sporządzona   w   języku   polskim,  opieczętowana pieczęcią oferenta i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona łącznie ze wszystkimi dokumentami    
i załącznikami.	

     Oferta powinna zawierać:	
- dokładną nazwę i adres oferenta,	
- określenie przedmiotu oferty,	
- cenę (cyfrowo i słownie),	
- datę sporządzenia oferty,	
- ilość i numery załączników do oferty.

3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w  zamkniętych i opieczętowanych kopertach, zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana.
Adres powinien zawierać:
	- pełną nazwę Sprzedającego,
	- kod , miejscowość,
	- ulicę nr domu, nr lokalu.
Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

Koperta zewnętrzna winna być oznaczona napisem „Sprzedaż drzew na pniu”  -ZDP GRYFICE  oraz posiadać oznaczenie  „Nie otwierać przed  27.07.2015 r. godz. 1010”.

4.	Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. IV SIWSD, W przypadku załączenia kopii dokumentów - kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność” przez osobę upoważnioną do składania ofert.
5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
6.	Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
7.	Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem oferty przetargowej i podpisaniem umowy zapoznał się z miejscami rośnięcia i stanem technicznym drzew.

II. Sprzedający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

1.	  Jest nieważna w świetle  Specyfikacji Istotnych Warunków Sprzedaży Drewna,
2.	Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3.	Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4.	Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

III. Warunki wymagane od Kupujących i dokumenty uwiarygodniające.

W przetargu mogą wziąć udział  oferenci, którzy złożą oświadczenie, że spełniają następujące warunki:

1)	Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
2)	Posiadają pracowników z uprawnieniami do wykonywania tego typu prac, niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny
3)	Dysponują potencjałem kadrowym - mają  do  dyspozycji   odpowiednio wykwalifikowany  personel w celu obsadzenia   podanych niżej stanowisk: 
a)	kierownik  robót,  
b)	pracownicy  z  uprawnieniami  do  obsługi pił   mechanicznych  do ścinki drzew – minimum dwie osoby   
c)	osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem ważne na czas realizacji zamówienia minimum 2 osoby.  	
4) Zobowiązują się do odkupienia drewna pozyskanego z przeprowadzonej przez nich wycinki, przyjmując następujące warunki:
a)   Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę (oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania),
b)	Zaleca się aby każdy  Oferent  dokonał  wizji  lokalnej  w  terenie  oraz  zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do oszacowania kosztów  przyszłej wycinki  i wkalkulowania ich w ofercie 
c)	wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
c)  Ceny jednostkowe zakupu drewna określone przez Oferenta  zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom,
5) Akceptują warunki zawarte w niniejszej SIWSD,
6) Akceptują wzór umowy.

IV.  Dokumenty wymagane w ofercie:

1)	Dokument dopuszczający Kupującego do obrotu prawnego
2)	Umowę spółki cywilnej jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej,
3)	Oferta cenowa z rozróżnieniem na pozyskane drewno średniowymiarowe i wielkowymiarowe -  zał.  1   (cena oferty netto i  brutto oraz obowiązujący podatek VAT- 8%  wg PKWiU  02.20.14.0 – drewno średniowymiarowe opałowe, 
4)	Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu- zał. nr 2
5)	Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z załączonymi uprawnieniami na obsługę pił spalinowych do ścinania drzew  oraz do kierowania ruchem ważne na czas realizacji zamówienia zał. nr 3
6)	Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – zał. nr 4 

V.   Określenie przedmiotu przetargu.

1.	Sprzedaż drzew na pniu w ilości 80  szt. tj. ok. 133 m3  rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Gryfice, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę samorządu terytorialnego wg załącznika nr 6 
2.  Sprzedający dopuszcza składnie ofert częściowy na zadania jak niżej 

Zadanie Nr 1 gm. Trzebiatów      –      18 m3  /7 drzew/  
Zadanie Nr 2 gm. Brojce              –      34  m3    /14 drzew/
Zadanie Nr 3 gm. Gryfice            –      59 m3   /37 drzewa/
Zadanie Nr 4 gm. Płoty                 –     14  m3   / 7 drzew/
Zadanie Nr 5 gm. Rewal                –      6 m3   / 15 drzew/

3.	Wykonanie  wycinki drzew  rosnących  w pasach dróg powiatowych na terenie działania ZDP Gryfice  do wysokości maksymalnie 10 cm powyżej poziomu gruntu wraz z ich uprzątnięciem z pasa drogowego.  
4.	Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego. 

VI. Wymagany termin wykonania umowy.
  
Wykonanie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2015r – wycinka drzew, wywiezienia pozyskanego drewna oraz uporządkowanie  pasa drogowego	 

VII. Kryteria i sposoby dokonywania oceny ofert.  

Przy wyborze oferty będzie stosowane kryterium  100% cena 

Do oceny ofert przyjmuje się, że w jednym m3 pozyskanego drewna będzie szacunkowo:

•	drewna średniowymiarowego – 40%
•	drewna wielkowymiarowego – 60%

Jako kryterium oceny ofert przyjęto, cenę 1 m3 pozyskanego drewna, obliczony wzorem:
(S x P) + (W x R) = zł/1 m3
gdzie:
	S – cena drewna średniowymiarowego za metr sześcienny, ujęta w pkt. V 
	W – cena drewna wielkowymiarowego za metr sześcienny, ujęta w pkt. V
 	P – zawartość procentowa drewna średniowymiarowego, ujęta w pkt. V
	R – zawartość procentowa drewna wielkowymiarowego, ujęta w pkt. V

Definicje drewna średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego określa załącznik nr 7. 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena zakupu.
Cena oferowana powinna uwzględniać kwotę netto i brutto za wykup wszystkich drzew ujętych w zadaniach  obejmując wszystkie  elementy i  czynności, sprzęt,  projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych, znaki drogowe i inne koszty oraz materiały konieczne do zrealizowania Umowy.

2.  Zakres prac obejmuje: 

1)	 Oznakowanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu związanych z wycinką drzew i uprzątnięcia pasów drogowych z pozostałości po wycince (projekt wykonuje Kupujący). 
2)	Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu odcinka pasa drogowego, niezbędnego do wycinki drzew wymienionych w pkt. V z udziałem przedstawiciela Sprzedającego, w terminie uzgodnionym przez obydwie strony. 
3)	Z chwilą przejęcia odcinka pasa drogowego Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
4)	Dokonać wycinki drzew, uprzątnięcia pasa drogowego z drewna i gałęzi, zgodnie ze specyfikacją techniczną i wykazem drzew, które stanowią załącznik  niniejszej SIWZD 
5)	Zakończenie prac zgłosić do odbioru na piśmie.
6)	Uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń w trakcie trwania wycinki i spełnić te warunki – jeżeli wystąpi taka potrzeba, na koszt Kupującego.

IX. W przetargach o charakterze międzynarodowym informacje dotyczące walut obcych, w  jakich  mogą być prowadzone rozliczenia między Sprzedającym a Kupującym.
     
Rozliczenia będą dokonywane w PLN.

X. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Oferty cenowe w zapieczętowanych kopertach należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, 72-300  Gryfice,
 w sekretariacie  w terminie do dnia 27. 07.2015 r. do godz. 1000 .

XI. Termin, do którego Kupujący będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą – do chwili zawarcia umowy z Oferentem lecz nie później niż 14 dni od poinformowania oferenta o wyborze jego oferty.

XII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach ul. Piłsudskiego 18, 72-300  Gryfice,    w dniu 27.07.2015r. o godz. 1010 w na sali konferencyjnej 

XIII. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

Otwarcie ofert komisyjne      -   jawne.
Ocena ofert                             -  tajna przez Komisję przetargową.
 
XIV. Nazwiska, stanowiska  służbowe  oraz  sposób  porozumiewania się  z pracownikami Sprzedającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Kupującymi.

1.	  w sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem przetargowym informacji udziela- Iwona Drobysz 91 384 20 56 wew. 19 od 8.00-14.00
2.	w sprawach technicznych – Krzysztof Lipski  tel. 91 384 20 56 w godz. 8.00 – 14.00

XV. Ogólne warunki umowy, wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik 4.

XVII. Termin związania ofertą	
Termin związania ofertą – do chwili zawarcia umowy z Oferentem lecz nie później niż 14 dni od poinformowania oferenta o wyborze jego oferty.

Zał.  Nr 1
OFERTA CENOWA

dotycząca pozyskania drewna z wycinki drzew 
pochodzących z pasów drogowych dróg powiatowych

na całość przedmiotu zamówienia  / zadanie nr ...................*

Nazwa oferenta ........................................................................................ .................................................................................................................
Siedziba oferenta .....................................................................................
Tel./fax ....................................................................................................

W związku z ogłoszeniem dotyczącym wycinki i pozyskania drewna z pasów drogowych dróg powiatowych oferuję:

•	cenę jednostkową brutto ....................... złotych za 1m3 faktycznie pozyskanego drewna wielkowymiarowego
•	cenę jednostkową brutto ....................... złotych za 1m3 faktycznie pozyskanego drewna średniowymiarowego
Słownie: ...................................................................................................
.................................................................................................................
Termin ważności oferty upływa dnia ....................................................

Do oferty dołączam aktualny odpisz właściwego rejestru / zaświadczenie             o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (niepotrzebne skreślić).
* niepotrzebne skreślić

   OFERENT:

.....................................................                                  ...........................................................................................................
                     data                                                                                        (podpis uprawomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 
................................................................
            (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany (ni) .......................................………..................................................
działając w imieniu i na rzecz :

.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

1)	jest  uprawniony  do występowania w obrocie prawnym.
2)	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z uprawnieniami zdolnymi do wykonania  tego typu prac-usług, 
3)	posiada wiedzę i doświadczenie, 
4)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
5)	posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia, 
6)	akceptują warunki zawarte w SIWSD.
7)	akceptują wzór umowy

..............................., dn.    .............................                 ............................................................................
                                                           podpis(y) osób uprawnionych 
                                                                  do reprezentacji wykonawcy

Załącznik Nr 3 

Wykaz personelu

Przystępując do udziału  w przetargu na:
Sprzedaż drzew na pniu w ilości 80 szt. rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP Gryfice, podlegających wycince na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oświadczamy że do realizacji prac przewidujemy następujące osoby: 
(kierownik  robót; pracownicy z ważnymi uprawnieniami do obsługi pił  mechanicznych  do ścinki drzew – minimum dwie osoby; osoby posiadające ważne uprawnienia do kierowania ruchem minimum 2 osoby 

Imię i nazwiska
	
Funkcja

	

	

	

	

	

		

	

..............................., dn.    .............................                 ............................................................................
                                                           podpis(y) osób uprawnionych 
                                                                  do reprezentacji wykonawcy

Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY 
NR .........../2015

zawarta w dniu ..................... 2015 r. pomiędzy 
Powiatem Gryfickim - Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach 
(72 – 300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18), zwanym w dalszym ciągu umowy Zbywającym 
i reprezentowanym przez:
1. Dyrektora                     –   Sławomira Ruszkowskiego 
2. Główną Księgową        –   Marzanną Spaczyńską 

a 

…………………………………………………………
…………………………………………………………

reprezentowanym przez 

…………………………………………………………

zwanym dalej Nabywcą, następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest konsekwencją przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w  pasach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Gryfice w ilości 80 szt. który odbył  zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia ……………… 2015r. 

§ 2

Zbywający zbywa a Nabywca nabywa drewno w ilości .................określonej zgodnie 
z potwierdzonymi przez obie strony protokołami przekazania  drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Gryfice.

§ 3

Nabywca zobowiązuje się do ścięcia drzew o których mowa w § 2 oraz uporządkowania terenu w terminie od dnia podpisania umowy do 20  grudnia 2015 r.

§ 4

1.	Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie własność Nabywcy po protokólarnym potwierdzeniu jego ilości oraz wpłaceniu należności na konto Zbywającego za faktyczne m3 pozyskanego drewna.
2.	Wywózka pozyskanego drewna może nastąpić, po podpisaniu protokołu potwierdzającego jego faktyczną ilość.
§ 5

1.	Nabywca zobowiązuje się zapłacić Zbywającemu należność brutto według oferowanej ceny jednostkowej za 1 m3 faktycznie pozyskanego drewna.
2.	Cena jednostkowa za 1m3 pozyskanego drewna wielkowymiarowego zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową Nabywcy z dnia ………….. 2015 r. wynosi brutto 
………………. zł/m3 i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.
3.	Cena jednostkowa za 1m3 pozyskanego drewna średniowymiarowego zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą przetargową Nabywcy z dnia ………………..2015 r. wynosi brutto  ………………. zł/m3  i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.
4.	Ostateczna wartość umowy zostanie określona po zrealizowaniu całości prac oraz dokładnym określeniu ilości m3 pozyskanego drewna i potwierdzonych przez obie strony w protokołach odbioru drewna. 
5.	Należność z tytułu pozyskanego drewna regulowana będzie przelewem bankowym z konta. Nabywcy na konto bankowe Zbywającego w banku ........................................
Nr  ..................................................................................................................................., w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

Nabywca zobowiązany jest:
1.	w terminie  do 21  dni od dnia podpisania umowy  do wykonania staraniem własnym i na własny koszt projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).
2.	na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót powiadomić ZDP w Gryficach 
o zamiarze rozpoczęcia robót (sporządzić protokół przekazania) z podaniem rodzaju utrudnień w ruchu drogowym i czasu ich wystąpienia, a także obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zbywającym
3.	wykonanie  wycinki drzew  do wysokości maksymalnie 10 cm powyżej poziomu gruntu wraz z ich uprzątnięciem z pasa drogowego.  
4.	zabezpieczyć teren objęty pracami związanymi z wycinką, przed dostępem osób trzecich 
i zapewnić właściwe warunki BHP w trakcie wykonywanych prac.
5.	po wycince uporządkować pas drogowy i teren przyległy, uzupełnić pobocza wraz 
z zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego spadku.
6.	posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przewidzianego w opisie przedmiotu umowy (piły motorowe, samochód samowyładowczy lub inny środek transportu, podnośnik samochodowy, ładowarka itp.).
7.	dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia 
do kierowania ruchem drogowym i prowadzenia wycinki.
8.	uzgodnienia z  właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń w trakcie trwania wycinki                i spełnić te warunki – jeżeli wystąpi taka potrzeba, na koszt Nabywcy.

§ 7

1.	Nabywca jest odpowiedzialny w stosunku do osób trzecich i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie wykonywania usług objętych umową, w tym również za szkody spowodowane w zasiewach dotyczących przyległych pól.
2.	Stosownym dokumentem przed przystąpieniem do robót, wymaganym przez Zbywającego jest przedstawienie przez Nabywcę odpowiedniego ubezpieczenia OC (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z wykonywanymi pracami, w tym także powstałych w czasie odbywania się ruchu drogowego) na prowadzenie robót związanych z wycinką drzew.

§ 8

1.	 Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
2.	 Nabywca zapłaci Zbywającemu karę umowną:
a)	za nie dostarczenie do siedziby Zbywającego w terminie, o którym  mowa w § 6 pkt. 1 umowy zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,  w wysokości 0,5 % wartości brutto oszacowanego  przez koordynatora Zbywającego drewna  za każdy dzień opóźnienia. 
b)	za nie dotrzymanie, warunków o których mowa w § 6 pkt. 2, 3 umowy, karę w wysokości  po 300,00 zł brutto (słownie: trzysta  złotych  00/100) za każdy punkt. 
c)	za nie dotrzymanie, warunku o których mowa w § 6 pkt 4 umowy, karę w wysokości  po 700,00 zł brutto (słownie: siedemset  złotych 00/100).
d)	za opóźnienie w realizacji umowy w wysokości 2% wartości brutto oszacowanego  drewna za każdy dzień opóźnienia – oszacowanej przez koordynatora Zbywającego
e)	za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zbywającego w wysokości 
1.000,00 (słownie: jedne  tysiąc zł 00/100).
3.	 Zbywający zapłaci Nabywcy karę pieniężną:
a)	za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego robót w wysokości 
2,0  % wartości brutto faktycznie pozyskanego drewna.
b)	za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Nabywcy w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

§ 9

1.	Nabywca przed rozpoczęciem prac wpłaci zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 20 % kwoty brutto   z oszacowanej  przez Zbywcę ilości  drewna , za każde zadanie.  
2.	Wpłacone przez Nabywcę wadium w wysokości ………………… zł na etapie przetargu w dniu  …………… 2015 r. zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania całości zamówienia, po uprzednim potwierdzeniu tego faktu przez zbywającego, protokołem odbioru końcowego oraz potwierdzeniu ostatecznej wpłaty – należności za faktycznie pozyskane drewno. 

§ 10

Odbiór częściowy terenu dokonywany będzie sukcesywnie w miarę wykonywanych prac. 
Nabywca zobowiązany jest do powiadomienia osoby koordynującej o zamiarze dokonana odbioru, z dwudniowym wyprzedzeniem.

§ 11

1.	Odpowiedzialnym za roboty ze strony Nabywcy jest – ……………………………
2.	Ze strony Zbywającego osobą koordynująca jest – ................. –691 843 397

§12

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
a)	Oferta Nabywcy  z dnia ……………………… 2015 r.
b)	Wykaz drzew 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie zasady ogólne, wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym  egzemplarzu otrzymują Zbywający i Nabywca. 

           ZBYWAJĄCY :                                                       NABYWCA:

Zał. nr 5

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA USUNIĘCIA DRZEW
WRAZ Z UPRZĄTNIĘCIEM PASÓW DROGOWYCH

1.	WSTĘP
 
1.1	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące mechanicznej wycinki drzew i uprzątnięcia terenu po ich wycince z pasów drogowych dróg powiatowych w administracji ZDP Gryfice  zgodnie z załączonym do przetargu wykazem.
1.2	. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3	. Zakres prac objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z mechaniczną wycinką drzew i obejmują;

a)	oznakowanie prac zgodnie z zatwierdzonym przez Sprzedającego „projektem czasowej organizacji ruchu związanych z wycinką drzew i uprzątnięcia pasów drogowych z pozostałości po wycince (projekt wykonuje Kupujący).
b)	mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej pracy przy ścince  drzew i wyróbce drewna".
c)	bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów , gałęzi i innych pozostałości. 

2.  SPRZĘT
	
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania prac.

a)	sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik zrywkowy z ramą zabezpieczającą oraz samochód z podnośnikiem hydraulicznym na wysięgniku służący do przewozu drzew, rębak do rozdrabniania gałęzi.
b)	sprzęt pomocniczy: pojazd oplandekowany - do przewozu innych pozostałości po wycince
 
3.   TRANSPORT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4.	WYKONANIE PRAC
	Wycinka drzew.
Roboty związane z usunięciem  drzew obejmują:
a)	oznakowanie miejsca prac.
b)	wycinkę drzew, przy czym ścięcie drzewa w pasie drogowym poza rowem powinno nastąpić na wysokości nie wyższej niż 5 cm od terenu oraz drzewo powinno być okorowane z kory do poziomu gruntu. W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia przez kupującego lub na jego koszt.
c)	wywiezienie pni i gałęzi, lub rozdrobnienie gałęzi rębakiem.
Roślinność istniejąca w pasie prac drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.	KONTROLA JAKOŚCI PRAC
	  Kontrola jakości prac polega na:
a)	sprawdzeniu zgodności z przedmiarem ilości usuniętych drzew. 
b)	wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince drzew.

6.	OBMIAR PRAC
6.1    Jednostką obmiarową  prac związanych z wycinką drzew jest – m 3

7.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Wycięte drzewa podlegają pomiarom przez osobę upoważnioną. Pomiar będzie stanowił wyliczenie ilości m 3 pozyskanego drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego. Wartość  zostanie ustalona na podstawie wymnożenia cen jednostkowych i ilości m3. Na tej podstawie Nabywca  otrzyma od Zbywającego fakturę VAT  którą zapłaci w ciągu 7 dni od dnia otrzymania.   
      
8.   TERMIN  REALIZACJI  CAŁOŚCI  ZAMÓWIENIA

DO DNIA:  20.12.2015 r.

9.   PRZEPISY  BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA

9.1  Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Kupujący.

10. ODBIÓR PRAC

10.1	Odbioru pasa drogowego Sprzedający dokona w ciągu 7 dni od  daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac.

			Zał. Nr 6 
Wykaz drzew rosnących w pasach drogowych z podziałem na Gminy 

Gmina Brojce

Gmina 	nr dec.	miejscowość	ilość drzew 	gatunek drzew 	obwód [m ]	
 Brojce	OS. 6131.27.8.2015	Pruszcz	3	kasztanowiec zwyczajny	4	
					2,6	
					3,2	
	OS.6131.21.7.2015	Bielikowo	4	klon jawor	1,42	
					1,8	
					2,16	
					1,77	
	OŚ. 6131. 14.8.2015	Pruszcz	4	wierzba płacząca	3,5	
				topola kanadyjska	3,38	
				wierzba płacząca	3,25	
				wierzba płacząca	3,2	
	OŚ. 6131.76.7.2014	Stołąż	3	topola kanadyjska	4,2	
					3,5	
					2,89	
		razem:

	14

		

Gmina Gryfice

Gmina 	nr dec.	miejscowość	ilość drzew 	gatunek drzew 	obwód	
Gryfice	WNOŚ.6131.139.2014/2015	Trzygłów	3	topola 	3,47	
					3,5	
					3,5	
	WNOŚ.6131.120.2014/2015	Trzygłów	2	jesion	1,9	
					1,9	
	WNOŚ.6131.35.2014/2015	Gryfice ul. 11 Listopada	1	topola 	4,2	
	WNOS. 6131.93.2015	Kołomąć	2	jesion	2	
					2,25	
	WNOŚ 6131.181.2014.2015	Niekładź	1	dąb	1,8	
	WNOŚ. 6131 197.2014	Niekładź	14	dąb	2,45	
					3	
					1,8	
					2	
					1,75	
					2,1	
					1,6	
					2,4	
					2,8	
					2,9	
					2,3	
					2,1	
					2,1	
					2,2	
	WNOŚ 6131.94.2015.KM	Kołomąć dz. 19 	3	jesion	1,14	
					1,9	
					1,2	
Gryfice	WNOŚ 6131.105.2015.KM	Trzygłów Rzęsin	5	brzoza brodawkowata 	1,6	
					1,5	
					1,65	
					1,65	
					1,55	
					1,26	
	WNOŚ 6131.81.2015.KM	ul. Zdrojowa Gryfice	5	klon zwyczajny	2,3	
					1,8	
					1,3	
					2,2	
					2	
	WNOŚ 6131.85.2015.KM	Trzygłów dz. 454/.1	1	jesion wyniosły	1,5	
		razem:	37			

Gmina Płoty

						

Gmina 	nr dec.	miejscowość	ilość drzew 	gatunek drzew 	Obwód
[m]	
Płoty	ROŚiD. 6131.139.2014BK	obr. Czarne	5	topola kanadyjska	3,04	
					2,6	
					2,1	
					0,8	
					2,1	
	ROŚiD. 6131.13.2015. BK	Wicimice	1	kasztanowiec biały	3,8	
	ROŚiD.6131.24.2015.BK	Modlimowo 	1	brzoza brodawkowata	2,5	
		razem:	7			
Gmina Rewal 

Gmina 	nr dec.	miejscowość	ilość drzew 	gatunek drzew 	obwód	
Rewal	OŚG.6131.15.2015.KM	Pogorzelica 	11	sosna pospolita 	1,4	
					1,1	
					0,9	
					0,86	
					0,9	
					1,1	
					0,9	
					0,88	
					0,94	
					0,8	
					0,86
	
	OŚ.6131.1.151.2013-2014.KM

	Rewal Piastowska	4	Klon pospolity	2	
				Brzoza brodawkowata 	1,6	
				dąb	1,3	
				Brzoza brodawkowata	1	
Razem:	15	

Gmina Trzebiatów

Gmina 	nr dec.	miejscowość	ilość drzew 	gatunek drzew 	obwód	promien [m]	
Trzebiatów	POŚ.6131.31.2015	Chomętowo	3	topola kanadyjska	3,1	0,5	
					2,6	0,4	
					3,14	0,5	
	POŚ.6131.90.2014	Lewice	3	klon zwyczajny	3,7	0,6	
				brzoza brodawkowata	2,2	0,4	
					2	0,3	
	POŚ.6131.78.2015	UL. Pietruszkowa Trzebiatów 	1	lipa drobnoliściasta 	3,3	0,5	
		razem:	7				

Zał. Nr 7

DREWNO WIELKOWYMIAROWE LIŚCIASTE
Wymagania jakościowo – wymiarowe

Nazwa wady lub cechy 
drewna	Dopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna w klasie 	
	C	D	
Średnica najmniejsza górna (w górnym końcu) dg bez kory	18 cm	
Minimalna długość	2,5 m – z min. odstopniowaniem co 10 cm	
Sęki	zdrowe	Dopuszczalne o średnicy 10 cm	dopuszczalne 	
	nadpsute i zepsute	Dopuszczalne o średnicy:	
		8 cm	10cm; w drewnie dębowym do 15cm	
	guzy	Dopuszczalne	
	róże	Dopuszczalne	
	brewki	Dopuszczalne	
Pęknięcia	czołowe	Dopuszczalne	
	czołowo-boczne i mrozowe	Dopuszczalne jedno w linii prostej	Dopuszczalne	
Krzywizna	Dopuszczalna pozwalająca na wymanipulowanie wyrzynków 2,5 m 
z krzywizną jednostronną do:	
	4 cm/1m	5 cm/1m	
Skręt włókien	Dopuszczalny	
Zabitki	Dopuszczalna szerokość do 12 cm	Dopuszczalne	
Wielordzenność	Niedopuszczalna	Dopuszczalna	
Fałszywa twardziel	Dopuszczalna do 1/2 Ø czół	Dopuszczalna	
Wewnętrzny biel	Dopuszczalny	
Zaparzenie	Dopuszczalny do:	
	1/5 Ø czół	1/3 Ø czół	
Zgnilizna	wewnętrzna	Dopuszczalna do:	
		1/3 Ø czół	1/2 Ø czół	
	zewnętrzna	Dopuszczalna do:	
		1/4 obwodu do 1/10 średnicy	1/2 obwodu do 1/10 średnicy	
		W drewnie dębowym dopuszczalna w bielu pod warunkiem zmniejszenia średnicy drewna przy obliczaniu miąższości o pierścień zmurszałego bielu	
	strzały (huba)	Dopuszczalna	
Chodniki owadzie płytkie i głębokie	Dopuszczalne do 1/4 obwodu drewna	Dopuszczalne	
Obecność obcych ciał	Niedopuszczalna	Dopuszczalna za zgodą stron	
Wad nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.

Za drewno średniowymiarowe uważa się wszelkie pozostałe drewno.